# Erste Inbetriebnahme

Packen Sie den Receiver vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob alle im Lieferumfang beschriebenen Teile vorhanden sind.

## Lieferumfang

1 SAT-Receiver

2 Antennenkabel

3 SCART-Kabel

4 Audio- und Videokabel

5 Netzteil

6 Fernbedienung

## Aufstellen und anschließen

* Stellen Sie den Receiver in der Nähe Ihres Fernsehers auf.
* Schließen Sie das Antennenkabel an den Receiver an.
* Verbinden Sie das Antennenkabel mit der Antennendose in Ihrer Wohnung.
* Schließen Sie das SCART-Kabel zunächst an den Receiver und dann an den Fernseher an.
* Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Receiver und stecke Sie es in eine geeignete Steckdose.

## Einschalten

Schalten Sie den Receiver am Netzschalter ein. Der Receiver führt nach dem ersten Einschalten Konfigurationsarbeiten durch. Dies kann einige Minuten dauern. Fahren Sie erst dann fort, wenn im Display *Ready* steht.

# Der SAT-Receiver

## Sender zuweisen

Um Fernsehprogramme empfangen zu können, müssen Sie zunächst die Programplätze bestimmen. Dies können Sie manuell durchführen. Schneller und zuverlässiger geht dies, wenn Sie den automatischen Sendersuchlauf starten.

Öffnen Sie das On-Screen-Display. Wählen Sie mit den Pfeiltasten der Fernbedienung den Punkt KONFIGURATION und dort den Unterpunkt SENDERSUCHLAUF. Der Suchlauf startet automatisch. Nach wenigen Minuten erhalten Sie eine Übersicht über die gefundenen Programme und die zugeordneten Programmplätze.

## Sender auswählen

Über die Zifferntasten können Sie durch Eingabe der Programmplatznummer, das entsprechende Fernsehprogramm aufrufen.

## Programme aufzeichnen

Um eine Fernsehsendung aufzuzeichnen und auf der Festplatte zu speichern, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste AUFNEHMEN. Die Sendung wird aufgezeichnet. Am Ende der Sendung drücken Sie die Taste AUFNEHMEN erneut, um die Aufzeichnung zu beenden.

## Aufgezeichnete Programme abspielen

Öffnen Sie das On-Screen-Display und wählen Sie die Einträge FESTPLATTE – ABSPIELEN. Wählen Sie die gewünschte Sendung aus und drücken Sie die OK-Taste. Die Sendung wird abgespielt.

# Der DVD-Brenner

## DVDs brennen

Sie können die aufgezeichneten Sendungen schnell auf DVD brennen, indem Sie den Punkt FESTPLATTE - BRENNEN auswählen und anschließend die gewünschte Sendung auswählen.

Mit OK starten Sie den Brennvorgang.

## DVDs abspielen

Legen Sie eine DVD in das DVD-Laufwerk ein. Wählen Sie über das On-Screen-Display den Punkt DVD – ABSPIELEN.

Mit OK starten Sie die DVD.

# Technische Daten

## Ausstattung

* Großes LED-Display
* Große Bedienungstasten am Gerät
* Fernbedienung mit großen Tasten
* externes 12V Netzteil

## Anschlüsse

### Ausgänge

* Analog
* Digital
* Video
* Audio
* SCART-Anschluss für den Fernseher

### Eingänge

* Antennenanschlüsse für Kabel und SAT
* Videoeingang für das Überspielen von eigenen Filmaufnahmen
* S-Video-Anschluss